	医用液氧站设备清单

	院区
	名称
	数量
	基本参数

	渝中院区
	储罐
	1台
	型号：CFL-5/1.8，容积：5m3，设计压力：1.8mpa，最高工作压力1.71mpa，耐压试验压力2.0mpa，

	
	汽化器
	3台
	QQ-200/1.65  2台，QQ-50 1台

	
	调节阀
	1套
	LX155-200

	
	远程监控
	1套
	液氧储罐的压力、液位

	两江院区
	储罐
	2台
	储槽:CFL-5/1.68容积5.0m’两台设计压力1.68MPa

	
	汽化器
	2台
	Q-400/1.6

	
	调节阀
	6套
	LX155-200

	
	远程监控
	1套
	液氧储罐的压力、液位


	两院区备用瓶装气体

	产品名称
	计量单位
	备注

	氧气
	40L
	180瓶

	二氧化氮
	40L
	80瓶

	氮气
	40L
	50瓶

	纯氮
	40L
	10瓶

	干燥空气
	40L
	10瓶

	纯氩
	40L
	5瓶

	混合气
	40L
	5瓶

	零级空气
	40L
	2瓶

	以上为瓶装气体医院汇流排及备用库存数量
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