肾移植补充器械
配置与参数：
	序号
	品名
	技术参数
	数量

	1
	血管钳
	钛合金材质，钳端为Debakey齿型，长≥70mm，直型，器械总长≥220mm
	2

	2
	血管钳
	钛合金材质，钳端为Debakey齿型，长≥65mm，角度为50°，器械总长≥180mm
	2

	3
	针持
	手柄为peek材质，钳端为直型，可多角度垂直定位，直径≤5mm，长≥310mm
	1

	4
	针持
	手柄为peek材质，钳端为左弯型，带有超强碳钨镶片，直径≤5mm，长≥310mm
	1

	5
	施/取夹钳
	钳端为直型，直径≤12.5mm，长≥350mm，与血管夹配合使用
	1

	6
	施/取夹钳
	钳端可调角度，直径≤12.5mm，长≥350mm，与血管夹配合使用
	1

	7
	血管夹
	静脉夹，Debakey齿型，闭合力≥2.45N，直型，长≤25mm，与施/取夹钳配合使用
	2

	8
	血管夹
	动脉夹，Debakey齿型，闭合力≥3.43N，直型，长≤25mm，与施/取夹钳配合使用
	2

	9
	血管夹
	动脉夹，Debakey齿型，闭合力≥3.43N，弯型，长≤25mm，与施/取夹钳配合使用
	2

	10
	血管夹
	动脉夹，Debakey齿型，闭合力≥4.41N，弯型，长≤45mm，与施/取夹钳配合使用
	2

	11
	血管夹盒
	与血管夹为同一品牌
	2

	12
	输尿管抓钳
	可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口
	2

	13
	无损抓钳
	可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口
	2

	14
	分离钳
	可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口
	4

	15
	直角分离钳
	可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口
	2

	16
	剪刀
	可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口
	2

	17
	电钩组合件
	可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件，钩头形状≥4种可选；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥330mm
	2

	18
	腹腔镜
	视向角30°，直径≥5mm，长度≥310mm
	2

	19
	腹腔镜装载盒
	与腹腔镜同一品牌
	2

	20
	器械装载盒
	与器械为同一品牌
	2



