特定蛋白仪器参数

1.基本配置：2套全自动特定蛋白分析仪，可支持本台仪器断电1小时的UPS，操作电脑等

2.检测项目：至少包括IgA,IgG,IgM,IgE,C3,C4,ASO,RF,CER，结合珠蛋白等

3.样本管理：条码阅读，原始管进样，可连续进样，具有急诊插入功能

4.检测原理: 比浊法

5.检测速度： ≥160测试/小时

6.试剂位:≥20个，并有低温封闭试剂仓，试剂有效期：≥24个月；试剂开瓶稳定期: ≥6个月

7.结果溯源性：所有试剂（包括质控品和校准品）能溯源至国际参考物质或参考方法并提供溯源报告，能达到检验医学科ISO 15189质量管理体系要求

8.其他：仪器维保≥5年，提供LIS接入功能，所有试剂耗材报价均为实际单个测试价格。同型号全自动特定蛋白分析仪、且开展相同或相关项目在川渝地区≥10台。