**眼科用玻切头参数**

1. 能够适配爱尔康超乳玻切一体机Constellation；
2. 双气路驱动，最高切速达20K转切速；
3. 玻切头不为双刃斜面设计；
4. 玻切头需满足23、25、27G的型号；
5. 一次性使用。