**血液滤过管路**

1. 血液滤过用；
2. 一体式管路，主要由排液袋、血液输入管路、血液输出/稀释液输入管路、置换液加热管路、滤出液输出管路及液袋组成；
3. 适配机型：日机装连续性肾脏替代治疗机连续性血液净化Aquarius(GE-F082-00)；
4. 规格型号齐全，且至少包含儿童使用型号，即血容量≤80ml；

一次性使用，环氧乙烷灭菌包装；