
附件：
气体产品清单及质量要求
	产品名称
	国家标准
	规格（纯度）
	计量单位
	单价（元）
	备注

	医用液氧
	中国药典2010版二部
	≥99.5%
	kl
	元/kl
	按实际用量结算
	

	瓶装医用氧
	中国药典2010版二部
	≥99.5%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	瓶装医用氧
(2L)
	《中国药典》2010年二部
	≥99.5%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算
	

	瓶装医用氧(10L)
	《中国药典》2010年二部
	≥99.5%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算
	



	瓶装氮气（40L）
	GB/T3863-2008
	≥99.5%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算
	

	纯氮气（40L）
	GB/T8979-2008
	≥99.99%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算
	

	高纯氧（40L）
	GB/T14599-2008
	≥99.995%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	超高纯氮（40L）
	GB/T8979-2008
	≥99.999%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	液氮移动贮槽
	GB/T8979-2008
	≥99.99%
	kl
	元/kl
	按实际用量结算

	纯氩（40L）
	GB/T4842-2017
	≥99.99%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	二氧化碳（40L）
	GB/T6052-2011
	≥99.5%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	高纯二氧化碳（40L）
	GB/T23938-2009
	≥99.99%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	高纯二氧化碳（10L）
	GB/T23938-2009
	≥99.99%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	干燥空气（40L）
	21%O2+79%N2
	≥99.5%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	零级空气（40L）
	21%O2+79%N2
	≥99.999%
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算

	混合气（40L）
	
	≥99.5％
	瓶
	元/瓶
	按实际用量结算



