
重庆儿童医疗中心医疗教学业务配套业务用房建设工程“套装门、钢制门和防火门五金”市场调查报名公告
本项目位于重庆市两江新区礼嘉片区儿童医院内部（金渝大道20号）。新建总建筑面积89898.36平方米，其中地上建筑面积70001.8平方米，地下建筑面积19896.56平方米。本项目包含1号楼宿舍综合楼（功能包含宿舍、配套图书阅览区、后勤配套用房等），其中1号楼高20层，约有900人，3-20层为宿舍且全部为两人间；2号楼宿舍综合楼（功能包含宿舍、配套健身房、配套自习室等），2号楼高20层，约有1344人，3-20层为宿舍，3-16层为四人间，16-20层为两人间；3号楼车库及辅助用房为地下4层，附设在1、2号楼的下部。我院拟对以下材料组织市场调查会，现将有关事项公告如下：

一、推介人资格要求
1. 推介人为所推介产品制造商。
2. 推介人如为代理商，须取得厂家的授权委托书加盖厂家公章。
二、报名时间及地点
1.报名时间：2023年7月12日-2023年7月18日
2. 联系人：王老师，电话：15111884969
3.报名方式：线上报名。
4. 市场调查会的地点为重庆医科大学附属儿童医院两江院区科教楼（礼嘉轻轨站旁），具体时间后续通过短信通知。
三、产品推介会项目清单
	序号
	材料名称
	主要技术参数
	备注

	1
	套装门门锁
	把手为304不锈钢材质，锁体为铸铁，锁芯为铜。
	套装门约有893樘（木质套装门为M1123，门扇重量约为80斤）。现为学生宿舍，推荐三款简单、耐用的门锁样式，开会携带样品到现场。

	2
	套装门合页
	304不锈钢材质
	

	3
	套装门门吸
	304不锈钢材质，亚光，磁力范围：50-80N
	

	4
	套装门地吸
	304不锈钢材质，亚光，磁力范围：5-10N
	

	5
	套装门弹簧合页
	304不锈钢材质
	

	6
	钢制门门锁
	把手为锌合金材质，锁体为铸铁，锁芯为铜
	钢制门约有1672樘，主要用于涉水房间淋浴门（门洞尺寸为M0923，门扇重量约为50斤）。现为学生宿舍，推荐三款简单、耐用的门锁样式，开会携带样品到现场。

	7
	钢制门合页
	304不锈钢材质
	

	8
	钢制防火门锁
	把手为304不锈钢材质，锁体为铸铁，锁芯为铜，耐火1.5小时。其余满足消防规范要求。
	钢制防火门约有527樘（按照M1523考虑）。现为学生宿舍，推荐三款简单、耐用的门锁样式，开会携带样品到现场。

	9
	钢制防火普通闭门器
	铝合金材质，耐火1.5小时，亚光，最大承重65KG。其余满足规范要求。
	


[bookmark: _GoBack]备注：报价为材料含税到场单价，不包括安装调试费用。现场开会时，请携带门锁、合页的样品。


附件
请参加我院市场调查时现场开会需准备以下资料，共准备七份，具体开会时间以短信通知为准：
1. 市场调查表（报价表）（网上上传为不盖章的Word格式，详附件）
2. 重点业绩统计表（网上上传为不盖章的Word格式，详附件）
3. 代理商资质
4. 生产厂家授权书
5. 生产厂家资质
6. 产品介绍书
7. 检测报告
8. 售后服务承诺
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重庆医科大学附属儿童医院市场调查表
	序号
	材料名称
	品牌及产地
	规格型号
	主要技术参数
	图片（样式）
	单价（元）
	备注

	1
	套装门门锁
	
	
	
	
	
	

	2
	套装门合页
	
	
	
	
	
	

	3
	套装门门吸
	
	
	
	
	
	

	4
	套装门地吸
	
	
	
	
	
	

	5
	套装门弹簧合页
	
	
	
	
	
	

	6
	钢制门门锁
	
	
	
	
	
	

	7
	钢制门合页
	
	
	
	
	
	

	8
	钢制防火门锁
	
	
	
	
	
	

	9
	钢制防火普通闭门器
	
	
	
	
	
	





报价人（公章）：                       


          年     月     日
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重点业绩统计表（相同或类似项目）
	序号
	工程名称
	采购单位
	合同金额（万元）
	产品类型

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


报价人（公章）：                       

          年     月     日
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