重庆医科大学附属儿童医院室内安全隐患专项整治工程

招标市场调查公告

   重庆医科大学附属儿童医院拟对儿童医院室内安全隐患专项整治工程进行招标前期市场调查，邀请有合作意向且符合条件的单位参与，现将有关事项公告如下：
一、改造内容如下：
改造方案和工程量（方案工程量只做参考，以现场实际为准）。
	序号
	现状
	整改措施
	技术要求

	1
	两江和渝中门诊楼扶梯与楼宇间缝隙大
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	渝中和两江定制不锈钢防护档板密封缝隙
	两江平面区域采用厚度足厚2mm的不锈钢挡板折边加固，底部满打结构胶，正面间隔500mm沉头膨胀螺丝固定，面积约 20 ㎡（两江）。斜面区域采用1.2mm厚不锈钢挡板折边加固，分别固定在墙上（墙面需用不锈钢矩管加固或不锈钢管吊装支撑到楼板上）和扶梯不锈钢护板上，面积约  19㎡（两江）27㎡（渝中）  

	2
	两江门诊楼护栏与地面缝大[image: image3.jpg]



	两江：采用不锈钢槽板（美观，牢固，价高）或者亚克力板封闭缝隙


	4MM厚透明亚克力热弯高度150MM  L型脚线，全透明水晶无影胶粘贴于夹胶玻璃与大理石材之间，（2-7层）总计长度约 680米。

	3
	两江中庭高空间和渝中门诊5层楼梯扶梯口高空间
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	两江：更换已经使用3年的门诊楼二层原有防坠安全网380㎡；门诊楼四层中庭380㎡和住院医技楼一层中庭增加防坠安全网130㎡

渝中：在楼梯口电梯口增加防坠安全网
	两江：5-10毫米阻燃绑扎尼龙绳防坠网，网孔50防小件物品坠落。面积约890㎡。4层防坠网据地约15米，需考虑施工方案和措施费。

渝中：采用网孔30直径1.2不锈钢绳网，四周用直径25*1.5不锈钢管锁边，焊接固定件膨胀螺栓固定制作防坠网四张，（1950*2800=2张、1700*1800=2张）。共计面积约 17㎡。



	4
	两江门诊楼扶梯外侧护栏
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	在原有护栏上增加栏板
	25*15*1.5不锈钢矩管激光切割隐形广告钉安装孔，2*700*12000（预估尺寸，需现场测量）雕刻机切割弧形同现有栏杆弧形一致，断面火焰抛光处理透亮、圆滑、无白边，亚克力隐形广告钉安装。亚克力板接口处和亚克力板固定处，需用25*15*1.5不锈钢矩管加固。面积约 42 ㎡

	5
	两江医技楼扶梯和渝中门诊楼扶梯交叉处现有防护板不符合要求
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	扶梯交叉处重做防护板
	采用定制304不锈钢连接件与扶梯铆接，满足新国标要求，定制扶梯剪刀口亚克力小心碰头牌。共26个（样式参考两江门诊楼）

	6
	两江门诊楼中庭部分栏杆与柱子或玻璃栏板的缝隙大
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	在原有不锈钢护栏上焊不锈钢栏杆，减小缝隙
	缝隙大于100mm的，采用φ25不锈钢管制作U型不锈钢栏杆或直栏杆，约40处。


二、参与单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

建筑施工总承包三级或建筑装饰装修资质工程专业承包二级及以上。
三、报名时间及地点

（一）报名时间：2026年 月  日至2026年 月 日

（二）联系人：任老师，电话：023-68370052

（三）报名方式：

方式一：请携带公司简介资料、营业执照复印件（盖鲜章）、介绍信（盖鲜章）及其他相关资质资料（盖鲜章）到后勤管理处物业管理科办公室（重庆市两江新区金渝大道20号重庆医科大学附属儿童

医院两江院区科教楼5楼519办公室）进行资质审核和报名。

方式二：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu-com.cn/，通过网站线上报名与资料上传。

四、市场调查需求
（一）参会单位需查勘现场，制定改造方案。

（二）参会单位进行项目预算编制报价。

