负压混合器

1适用范围：该产品作为一种活塞式负压混合装置，旨在将患者自体骨髓血与异体骨、人工骨材料进行循环混匀，用于骨科手术部位。

2结构组成：产品主要由循环系统、过滤系统、负压提升系统组成。3产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。